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	      INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA AERONÁUTICA PALOMAR



							
Apellido y nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __	          Fecha:  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _.
  

Objetivos a evaluar:
· Determinar el nivel de conocimientos y su aplicación práctica de los conceptos teóricos dados en la materia.
 
Criterios de evaluación: 
· El puntaje mínimo para aprobar es de 85 %
· Cada respuesta correcta equivale a:
· Del punto 1 al 9: 10 % cada uno.
· Punto 10: 1% cada ítem. 

Presentación: 
· El TP debe ser enviado en formato PDF antes del día domingo 28 de septiembre de 2021 a las 23:59 horas (LT) a la siguiente dirección de correo electrónico: sergiogasparri@gmail.com


TRABAJO PRÁCTICO 

Usted tiene un vuelo visual proyectado dirección general oeste - este, el cual parte de su traza sobre una carta aeronáutica escala 1:1.000.0000, es de acuerdo a lo expuesto en la Carta.
Calcule:
1) Posición geográfica expresada en coordenadas (grados y minutos) de los tres puntos de navegación; 
1- Rosario, 2-Estancia Los Rodeos y 3- Gualeguaychú.

2) Curso geográfico desde 1 a 2 y desde 2 a 3.

3) Rumbo magnético ideal, sin corrección de deriva que se deberá colocar desde los puntos 1 a 2 y desde 2 a 3.
Suponiendo que  su aeronave se encuentra navegando y estabilizada en el FL 110, temperatura de aire exterior (OAT) en +3.2 °C, y a una velocidad indicada de 150 KIAS, calcule:
4) Diferencia de temperatura con atmósfera ISA.
5) TAS
Si manteniendo los mismos parámetros de vuelo (Nivel y Velocidad), su navegación es afectada por un viento en altura de los 150 grados con una intensidad de 40 nudos (150/40), determine:
6) Rumbo magnético desde 1 a 2 y desde 2 a 3 para corregir los efectos de la deriva.
7) Velocidad de navegación sobre el terreno (GS)
8) Tiempo de vuelo entre puntos.
9) Consumo de combustible en litros de JET A-1 (densidad STD) entre los puntos 1 y 3, con una indicación de flujómetro FF de 300 Lb/h.


10) Conversión de unidades:
a- 145  km a NM.
b- 100 millas terrestres a km.
c- 80 Millas / hora a Kts-.
d- 120 kts a km/h.
e- 5700 kg a lb.
f- 2200 lb a kg.
g- 1000 litros de JET A-1 a kg y a lb.
h- 200 litros de AVGAS 100 LL a kg y a lb.
i- 10000 ft a metros.
j- 2500 metros a ft.



CARTA VISUAL
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TABLA DE ATMÓSFERA ISA
[image: ingrese la descripción de la imagen aquí]
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ALTITUDE TEMP. PRESSURE | DENSITY |Speed of |ALTITUDE
(Feet) (°C) RATIO G = plpo sound (meters)
hPa PSI In.Hg 5=P/Po (kt)
40 000 -56.5 188 272 5.54 0.1851 0.2462 573 12192
39 000 -56.5 197 2.58 5.81 0.1942 0.2583 573 11887
38 000 -56.5 206 2.99 6.10 0.2038 0.2710 573 11582
37 000 -56.5 217 3.14 6.40 0.2138 0.2844 573 11278
36 000 -56.3 227 3.30 6.71 0.2243 0.2981 573 10973
35000 -54.3 238 3.46 7.04 0.2353 0.3099 576 10 668
34 000 -52.4 250 3.63 7.38 0.2467 0.3220 579 10 363
33 000 -50.4 262 3.80 7.74 0.2586 0.3345 581 10 058
32000 -48.4 274 3.98 8.11 0.2709 0.3473 584 9754
31000 -46.4 287 4.17 8.49 0.2837 0.3605 586 9449
30 000 -44.4 301 4.36 8.89 0.2970 0.3741 589 9144
29 000 -425 315 4.57 9.30 0.3107 0.3881 591 8839
28 000 -405 329 4.78 9.73 0.3250 0.4025 594 8534
27 000 -385 344 4.99 10.17 0.3398 0.4173 597 8230
26 000 -36.5 360 5.22 10.63 0.3552 0.4325 599 7925
25000 -345 376 5.45 11.10 0.3711 0.4481 602 7620
24 000 -325 393 5.70 11.60 0.3876 0.4642 604 7315
23 000 -30.6 410 5.95 12.11 0.4046 0.4806 607 7010
22 000 -28.6 428 6.21 12.64 0.4223 0.4976 609 6706
21000 -26.6 446 6.47 13.18 0.4406 0.5150 611 6 401
20 000 -246 466 6.75 13.75 0.4595 0.5328 614 6 096
19 000 -226 485 7.04 14.34 0.4791 0.5511 616 5791
18 000 -20.7 506 7.34 14.94 0.4994 0.5699 619 5406
17 000 -18.7 527 7.65 15.57 0.5203 0.5892 621 5182
16 000 -16.7 549 7.97 16.22 0.5420 0.6090 624 4877
15 000 -147 572 8.29 16.89 0.5643 0.6292 626 4572
14 000 -127 595 8.63 17.58 0.5875 0.6500 628 4267
13 000 -10.8 619 8.99 18.29 0.6113 0.6713 631 3962
12 000 - 88 644 9.35 19.03 0.6360 0.6932 633 3658
11 000 - 68 670 9.72 19.79 0.6614 0.7156 636 3353
10 000 - 48 697 10.10 20.58 0.6877 0.7385 638 3048
9000 - 28 724 10.51 21.39 0.7148 0.7620 640 2743
8000 -08 753 10.92 22.22 0.7428 0.7860 643 2438
7000 11 782 11.34 23.09 0.7716 0.8106 645 2134
6 000 + 31 812 11.78 23.98 0.8014 0.8359 647 1829
5000 + 5.1 843 12.23 24.90 0.8320 0.8617 650 1524
4000 + 71 875 12.69 25.84 0.8637 0.8881 652 1219
3000 + 91 908 13.17 26.82 0.8962 0.9151 654 914
2000 +11.0 942 13.67 27.82 0.9298 0.9428 656 610
1000 +13.0 977 14.17 28.86 0.9644 0.9711 659 305
0 +15.0 1013 14.70 29.92 1.0000 1.0000 661 0
- 1000 +17.0 1050 15.23 31.02 1.0366 1.0295 664 - 305
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